|  |  |
| --- | --- |
|  | Loghi.jpg |

**Tabella2-Risparmioidricopotenzialerealizzabilenelpassaggiodasistemi/impiantiirriguidifferenti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impiantonuovo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Impiantopreesistente | Indicediefficienzairrigua% | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% |
| 1 | 10% |  |  |  |  | 75% | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 85% | 86% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |
| 2 | 10% |  |  |  |  | 75% | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 85% | 86% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |
| 3 | 10% |  |  |  |  | 75% | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 85% | 86% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |
| 4 | 20% |  |  |  |  | 50% | 60% | 64% | 67% | 67% | 67% | 69% | 71% | 75% | 76% | 76% | 78% | 78% | 78% |
| 5 | 40% |  |  |  |  |  | 20% | 27% | 33% | 33% | 33% | 38% | 43% | 50% | 53% | 53% | 56% | 56% | 56% |
| 6 | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 17% | 17% | 17% | 23% | 29% | 38% | 41% | 41% | 44% | 44% | 44% |
| 7 | 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% | 21% | 31% | 35% | 35% | 39% | 39% | 39% |
| 8 | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% | 14% | 25% | 29% | 29% | 33% | 33% | 33% |
| 9 | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% | 14% | 25% | 29% | 29% | 33% | 33% | 33% |
| 10 | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14% | 25% | 29% | 29% | 33% | 33% | 33% |
| 11 | 65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7% | 19% | 24% | 24% | 28% | 28% | 28% |
| 12 | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13% | 18% | 18% | 22% | 22% | 22% |
| 13 | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6% | 6% | 11% | 11% | 11% |
| 14 | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6% | 6% | 6% |
| 15 | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |